# Приложение 1. Стандарт индивидуальной защитной экипировки

1. **Щитки на голень и подъем стопы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **муж** | **жен** | Щитки на голень и подъем стопы должны быть в виде эластичного чулка белого цвета с тремя секциями защитных вкладышей толщиной 1,5 см.  Также щитки должны иметь защиту ахиллова сухожилия и фиксироваться на большом пальце ноги петлёй из эластичной тесьмы. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.  На щитках должен быть логотип KWU. |
| **10** | **10** |
| **11** | **11** |
| **12-13** | **12-13** |
| **14-15** | **14-15** |
| **16-17** | **16-17** |
| **18+** | **18+** |
| **35+** | **35+** |



1. **Перчатки на кисти рук**

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ:

строго индивидуальная;



o o

o

o

в хорошем состоянии – чистая, целая, без потертостей с потерей цвета;

не продавленная (иметь толщину установленного образца);

размер должен обеспечивать надежную защиту всех защищаемых поверхностей.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **муж** | **жен** | Перчатки на кисти рук должны быть с обязательной защитой суставов. Толщина уплотнителя должна быть не менее 1,5 см.  Перчатка должна полностью защищать ударную поверхность, липучка должна быть в хорошем состоянии и плотно фиксировать перчатку на руке.  Использование пластиковых вставок запрещено. На перчатках должен быть логотип KWU. |
| **10** | **10** |
| **11** | **11** |
| **12-13** | **12-13** |
| **14-15** | **14-15** |
| **16-17** | **16-17** |
| **18+** | **18+** |
| **35+** | **35+** |

1. **Шлем на голову**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **муж** | **жен** | Шлем на голову обязательно должен обеспечивать защиту подбородка, лобной, височной, теменной и затылочной частей головы. Толщина защитного слоя должна быть не менее 2 см.  Шлем должен быть подходящего размера и надёжно фиксироваться на голове. На затылочной части шлема должны быть липучки красного и белого цвета.  На шлеме должен быть логотип KWU. |
| **10** | **10** |
| **11** | **11** |
| **12-13** | **12-13** |
| **14-15** | **14-15** |
| **16-17** | **16-17** |
| **18+** | **18+** |
| **35+** | **35+** |



1. **Защита на грудь**



ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ:

строго индивидуальная;



o o

o

o

в хорошем состоянии – чистая, целая, без потертостей с потерей цвета;

не продавленная (иметь толщину установленного образца);

размер должен обеспечивать надежную защиту всех защищаемых поверхностей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **муж** | **жен** | Защита на грудь должна быть в виде белого топа с вкладышами. Вкладыши представляют собой раздельные чашки, формы которых максимально соответствуют форме женского тела. Область солнечного сплетения открыта.  Запрещается использовать жесткие пластиковые протекторы.  На топе должен быть логотип KWU. |
| **10** | **10** |
| **11** | **11** |
| **12-13** | **12-13** |
| **14-15** | **14-15** |
| **16-17** | **16-17** |
| **18+** | **18+** |
| **35+** | **35+** |

1. **Защитный жилет**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **муж** | **жен** | Жилет обязательно должен защищать корпус спортсмена спереди (дополнительно низ живота и ключицы), по бокам и сзади (позвоночник по всей длине).  Защитный вкладыш должен быть из вспененных полимерных материалов, имеющих высокие показатели поглощения энергии удара толщиной 0,8 см.  На жилете должен быть логотип KWU. |
| **10** | **10** |
| **11** | **11** |
| **12-13** | **12-13** |
| **14-15** | **14-15** |
| **16-17** | **16-17** |
| **18+** | **18+** |
| **35+** | **35+** |

1. **Бандаж паховый**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **муж** | **жен** | Бандаж паховый (раковина) должен защищать паховую область от случайных ударов. Крепится на поясе с помощью широкой эластичной тесьмы и двух узких на бедрах.  Бандаж паховый женский используется по желанию спортсменок. |
| **10** | **10** |
| **11** | **11** |
| **12-13** | **12-13** |
| **14-15** | **14-15** |
| **16-17** | **16-17** |
| **18+** | **18+** |
| **35+** | **35+** |

1. **Капа** (используется по желанию, кроме случая, когда спортсмен носит брекеты).

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ:

строго индивидуальная;



o o

o

o

в хорошем состоянии – чистая, целая, без потертостей с потерей цвета;

не продавленная (иметь толщину установленного образца);

размер должен обеспечивать надежную защиту всех защищаемых поверхностей.